Пергола «Атриум»
Внешний вид изделия:
[image: Пергола Атриум АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3200х2800х3000мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pergola-atrium/

Комплектация: Деревянная стойка – 4шт, подвес – 6шт, поперечная балка – 4шт, реечная кровля – 1компл.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянная стойка  изготовлена из бревна диаметром от 140мм. Глубина бетонирования в грунт 1000мм. Балки изготовлены из бревна диаметром от 120мм. Балки крепятся к стойкам и между собой. Крепление осуществляется усиленной шпилькой М16, гайкой со стопорным кольцом. Соединение закрывается пластиковой заглушкой. Заглушка плотно прилегает к поверхности древесины и металла, исключая попадание влаги в узел.
Реечная кровля изготовлена из строганой доски сечением 30×100мм. Торцы — со снятой фаской 5×5 мм. Поверхность — тщательно отшлифована, без сколов, задиров, острых кромок. Лицевая поверхность — гладкая, безопасная для пользователей.  Доски укладываются поперёк балок с шагом 100–150 мм. Крепление осуществляется нержавеющими саморезами. Головки крепежа утоплены.
[bookmark: _GoBack]Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
          Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52169‑2012 («Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний») и ТР ЕАЭС 042/2017 («О безопасности оборудования для детских игровых площадок»). Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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