Пергола «Тектоника»
Внешний вид изделия:
[image: Пергола Тектоника АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 6200х2700х3000мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pergola-tektonika/

Комплектация:  Стойка с декоративным экраном – 10шт, реечная кровля-60шт,  опора навеса-4шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки несущие зготавливаются из стальной профильной трубы сечением 80×80 мм, толщина стенки — 3,0 мм. Поверхность подготовлена под антикоррозионное покрытие; кромки — скруглены либо закрыты торцевыми заглушками. Декоративные экраны изготавливаются из стального листа толщиной 4,0 мм. Орнамент формируется методом сквозной лазерной резки с шириной реза 0,2–0,3 мм. Дизайн орнамента — по утверждённому заказчиком эскизу либо DXF‑файлу. Кромки всех элементов орнамента и периметра экрана подвергаются зачистке от грата; радиус скругления кромок — R3–5 мм. Экраны устанавливаются между стойками; крепление — по проектной схеме. Опоры навеса изготавливаются из стальной полосы толщиной 6,0 мм. Крепление опор к стойкам осуществляется посредством усиленной шпильки М16 с гайкой и стопорным кольцом. Узел соединения закрывается пластиковой заглушкой, обеспечивающей плотное прилегание и защиту узла от попадания атмосферных осадков.
[bookmark: _GoBack]            Реечная кровля выполняется из обрезной доски толщиной 50 мм. Торцы досок — с снятой фаской; поверхность тщательно отшлифована, без сколов, задиров и острых кромок. Лицевая поверхность — гладкая, безопасная для пользователей. Крепление досок к несущим балкам — нержавеющими саморезами. Головки крепежа — утоплены либо.
            Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
          Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52169‑2012 («Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний») и ТР ЕАЭС 042/2017 («О безопасности оборудования для детских игровых площадок»). Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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