Велопарковка «ВРАЩЕНИЕ»
Внешний вид изделия:
[image: Велопарковка Вращение]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1050х400х1000мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/veloparkovka-vrashhenie/

Комплектация: конструкция в сборе
Изделие изготовлено из двух типов стального проката: листовой стали марки СТ3 толщиной не менее 6мм, круглой трубы с наружным диаметром 33,5 мм, и диаметром 60мм.
· Силуэт: центральный вертикальный столб с закруглённым навершием и 3–4 парами волнообразных петель, расположенных по спирали; петли образуют эргономичные проёмы для рамы и руля.
· [bookmark: _GoBack]Парковочное место: велосипед размещается так, что рама и руль входят в проём между петлями, колёса опираются на покрытие рядом с основанием.
· Жёсткость: обеспечивается за счёт формы петель (работают как пространственные рёбра жёсткости), толщины стенки трубы и жёсткой приварки к центральной стойке; конструкция устойчива к боковым нагрузкам без дополнительных раскосов.
· Основание: круглая опорная пластина, интегрированная в нижнюю часть стойки — служит для крепления к покрытию и распределения нагрузки.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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