ПЕСОЧНЫЙ ДВОРИК
Внешний вид изделия:
[image: Песочный дворик АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4620х2120х3500мм
Размер зоны безопасности: 6620х4120мм
Размер зоны приземления: 7620х5120мм
Высота падения: 400мм
Допустимое количество детей: 7 человек
Возрастные ограничения:  от 1 года
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
[bookmark: _GoBack]Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/pesochnyj-dvorik-3/

Комплектация:  сиденье – 2шт,  стойка – 10шт, обшивка – 6компл, флаг – 1шт, штурвал – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Стойки из бревна, сечение — круглое, стойки диаметром от 120мм. Глубина бетонирования стоек 600-1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
Обшивка изготовлена из строганой доски толщиной 40 мм. Флаг изготовлен из строганой доски толщиной 20 мм  Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. "Штурвал" изготовлен из нержавеющей стали и HDPE-пластика.  Крепление к стойкам шурупами из нержавеющей стали. 
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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