Стульчик поворотный
Внешний вид изделия: 
[image: Стульчик поворотный МЕТАЛЛ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 650х500х850 мм
Допустимое количество: 1 человек
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/stulchik-povorotnyj/

Комплектация: Стульчик в сборе

Основной материал — конструкционная сталь марки Ст3; элементы — круглая труба Ø42,3 мм (толщина стенки 3,0 мм) для ламелей и несущей стойки (круглая труба Ø76мм).
Сиденье и спинка: наборные ламели из круглых труб наружным диаметром 42,3мм, расположенных параллельно; ламели формируют эргономичную поверхность с зазорами для стока осадков. 
Поворотный узел: интегрирован в центральную стойку  — обеспечивает вращение посадочного модуля на 180°; узел рассчитан на многократные циклы поворота и защищён от попадания влаги.
Опора: вертикальная круглая труба (стойка из стальной трубы диаметром 76мм) с фланцевым основанием; фланец имеет отверстия под анкерное крепление к твёрдому покрытию (сталь СТ3 толщиной 3мм).
Жёсткость: достигается за счёт сварных соединений ламелей с несущими дугами, толщины стенки трубы и геометрии ламелей; конструкция устойчива к ветровым и эксплуатационным нагрузкам.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
          Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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