ГОРКА «ТАЙНЫЙ ПРОХОД»

Внешний вид изделия:
[image: Горка «Подземный ход»]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4460х765х2765мм
Размер зоны безопасности/приземления: 7960х3765 мм
Высота горки: 2000мм
Возрастные ограничения:  6 – 12 лет
Допустимое кол-во детей: 1 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/gorka-4/

Комплектация: горка – 1шт.

Тоннельный скат (нержавеющая сталь) изготовлен из листа  нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Конструкция — цельносварная. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Внутренний диаметр тоннеля—800 мм (достаточен для свободного скольжения ребёнка без риска застревания). Нижний выкат — с радиусным переходом и расширением проёма для плавного торможения. Плоский стальной фланец толщиной 2мм с 8 крепёжными отверстиями. Кромки фланца — скруглены радиусом 3–5 мм. Поверхность — зачищена, без заусенцев и острых кромок. Крепёжные элементы из нержавеющей стали. Головки крепежа — закрыты декоративными колпачками. Поверхность крепежа — без заусенцев, острых кромок и выступающих частей.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
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