Кубик 
Внешний вид изделия:
[image: Кубик АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х600х600 мм
Допустимое кол-во:1 чел. на 1 кубик
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kubik/

Комплектация: Каркас – 1шт, обшивка – 5компл.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Обшивка  выполнена из обрезных досок толщиной 40мм. Доски расположены в один слой. Направление досок строго параллельное с зазорами 2-3 мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Обшивка крепится к каркасу кубика при помощи сверлоконечных саморезов.
Каркас выполнен из профильной трубы размером 40х20мм, толщина стенки 2,5мм. Крепление оборудования выполняется к несущей поверхности: используются опорные пластины и анкерные болты, которые обеспечивают жёсткую фиксацию и устойчивость при эксплуатации.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
[bookmark: _GoBack]          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2. Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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