Винтовая мишень

Внешний вид изделия:
[image: Винтовая мишень]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х1250х2150мм
Размер зоны безопасности: 4000х3250 мм
Размер зоны приземления: 5000х4250мм
Возрастные ограничения:  от 6 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/vintovaya-mishen/

Комплектация: оборудование в сборе. 

Несущая стойка — стальная труба круглого сечения Ø48 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм.
[bookmark: _GoBack]Кронштейны — изогнутые прутки, приваренные к стойке; форма — плавная дуга; количество — ориентировочно 7шт.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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