Скамья-5
Внешний вид изделия:
[image: Скамья-5 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х450х450 мм
Допустимое количество: 4 человека
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/skamya-5/

Комплектация: Деревянная опора - 4шт, настил скамьи – 2шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные опоры, сечение которых составляет 140×140 мм, выполнены в квадратном профиле. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Настил скамьи выполнен из обрезных досок толщиной не менее 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная Доски закреплены к стойкам саморезами из нержавеющей стали.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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