ЦЕНТР ВЕТЕРОК

Внешний вид изделия:
[image: Центр ветерок АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 400х400х2000мм
Размер зоны безопасности: 2400х2400мм
Размер зоны приземления: 3400х3400мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
[bookmark: _GoBack]Срок эксплуатации: 5 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/czentr-veterok-copy/

Комплектация: стойка – 1шт, кормушка – 1шт, осадкомер – 1шт. 

Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Несущая стойка — стальная труба круглого сечения Ø76 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм. Флюгер на стойке выполнен в виде ласточки — декоративный и функциональный указатель направления ветра. Силуэт птицы выполнен из листовой конструкционной стали с контурной вырезкой; края обработаны, радиус скругления кромок — не менее R3 мм. Вращение обеспечивается подшипниковым узлом закрытого типа с пыле‑ и влагозащитой: свободный ход без заеданий. Указатели сторон света — плоские металлические стрелки с буквенными обозначениями (С, Ю, З, В). Крепятся на общей поворотной оси с флюгером.
Кормушка для птиц — из доски, толщина доски 10-15мм. Крыша — двускатная, с вылетом для защиты корма от осадков; цвет — натуральная древесина с красно‑коричневой тонировкой кровли. Крепление к стойке — на изогнутом металлическом кронштейне из стальной полосы 20×4 мм; соединение — на болтах М8 с декоративными заглушками.
Осадкомер — пластиковый мерный стакан с градуировкой и защитной воронкой; устанавливается на отдельном кронштейне на высоте 1200–1300 мм от уровня площадки. Цвет корпуса — полупрозрачный белый с контрастной синей шкалой; крышка‑заглушка — для защиты от мусора в межсезонье.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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