Диск с эффектами 2

Внешний вид изделия:
[image: Диск с эффектами 2 HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х200х1600 мм
Размер зоны безопасности: 2600х2200 мм
Размер зоны приземления:  3600х3200мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
[bookmark: _GoBack]Срок эксплуатации: 5 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/disk-s-effektami-2-hpl-paneli/

Комплектация: стойка –1шт, диск – 1шт.

Стойка изготовлена из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. 
Диск с эффектами изготовлен из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение. Лицевая поверхность — светло‑серая либо белая, матовая, устойчивая к выгоранию. На диск нанесён чёрно‑белый узор  концентрических окружностей (ширина полос 20–40 мм) методом фрезеровки. Диск вращается благодаря подшипникам. Они закрытые, пыле‑ и влагозащищённые. Крепление диска — на фланцевых держателях.
 Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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