Игровой модуль «ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ»

Внешний вид изделия:
[image: Игровой модуль «ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ» HPL ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3000х1700х1500мм
Размер зоны безопасности: 5000х3700мм
Размер зоны приземления: 6000х4700мм
Высота падения: 1500мм
Допустимое количество детей: 9 человек
Возрастные ограничения:  от 6-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-modul-zatonuvshij-korabl-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 8шт, перекладина -8шт, ручка – 2шт, сетка – 2шт, ограждение – 3компл.

Стойки и перекладины изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
Ограждение выполнено из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. 
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к столбам при помощи винт кольца и якорной скобы. 
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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