Игровой комплекс «АНТАРЕС»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «АНТАРЕС» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 9000х4900х3800мм
Размер зоны безопасности: 12000х6900мм
Размер зоны приземления: 12500х7900мм
Высота горки: 1200мм
Высота падения: 1200мм
Допустимое количество детей: 12 человек
Возрастные ограничения:  от 6-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-antares-hpl-paneli/

Комплектация:  стойка – 13шт, горка Н1200-1шт, доска скалодрома – 1компл, парус – 1шт, доска меловая – 1шт, ступень – 4шт, скалодромная панель – 1шт, настил пола – 5шт, сетка лазательная – 1шт, канат кроссфит – 4шт, перила – 5шт, перекладина металлическая – 4шт.
Несущие стойки и балки— стальная труба круглого сечения диаметром 108мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм. Балка фиксируется на стойках с использованием усиленной шпильки М16 и гайки со стопорным кольцом — такое крепление обеспечивает надёжную и устойчивую фиксацию элемента. Для защиты соединения и придания конструкции завершённого вида узел закрывается пластиковой заглушкой.
Элементы ограждения выполнены из полимерного профиля толщиной 20–25 мм, оснащённых фигурным краем; кромки — скруглены для повышения травмобезопасности. Настил пола и перила выполнены из HPL-пластика; толщиной от 15мм. Поверхность пола — рифлёная для исключения скольжения. 
Скалодромная панель, парус и меловая доска изготовлена из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.
Канат для кроссфита 2 метра с термоусадочной пленкой на концах, закреплен к перекладине. Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов.
Горка Н1200. Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Перекладины металлические изготовлены из нержавеющей стали Ø33,7 мм, толщина стенки 2мм. 
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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