Игровой комплекс «ХИЖИНА ПАУКА-2»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «ХИЖИНА ПАУКА»-2 HPL ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 9410х6840х4100мм
Размер зоны безопасности: 12410х8840мм
Размер зоны приземления: 12910х9840мм
Высота горки: 1500мм
Высота падения: 2500мм
Допустимое количество детей: 4 человек
Возрастные ограничения:  от 6-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-hizhina-pauka-2-copy-2/  

Комплектация:  стойка – 20шт, ограждение – 8шт, настил пола - 1 компл, крыша – 1шт, горка Н1500-1шт, сетка лазательная – 6шт, шест – 1шт, балка – 18шт, канат кроссфит – 1шт, нить с подвесами – 4шт, ручка – 4шт, скалодромная панель – 1шт, перекладина металлическая – 2шт.
[bookmark: _GoBack]Комплекс развивает крупную моторику, координацию, навыки лазания, баланс, пространственное мышление; поддерживает сюжетные игры. Подходит для установки в ДОУ, на дворовых и парковых площадках.
Несущие стойки и балки— стальная труба круглого сечения диаметром 108мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм. Балка фиксируется на стойках с использованием усиленной шпильки М16 и гайки со стопорным кольцом — такое крепление обеспечивает надёжную и устойчивую фиксацию элемента. Для защиты соединения и придания конструкции завершённого вида узел закрывается пластиковой заглушкой.
Элементы ограждения,  кровли и настил пола выполнены из HPL-пластика; толщиной от 15мм. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение. Поверхность пола — рифлёная для исключения скольжения. 
Скалодромная панель — наклонная поверхность. Панель выполнена из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.
Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к столбам при помощи винт кольца и якорной скобы. Сиденье-диск изготовлено из высокоплотного TPE, изготовленного методом литья под давлением (термопластичный эластомер), оснащенного вставкой из металлической пластины. Ручка конусообразной формы изготовлена из полиэтилена низкого давления (HDPE), имеет рифлёную поверхность для удобного хвата руками и не соскальзывает во время использования. Подвес изготовлен из полипропиленового армированного каната диаметром 16 мм.
Шест и перекладины изготовлены из  трубы круглого сечения диаметром 33,5мм, толщина стенки 2,8мм. Крепится при помощи переходников для крепления трубы к плоской поверхности. Изделие изготовлено из стеклонаполненного полиамида. Материал характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками: повышенной прочностью и долговечностью, устойчивостью к ударным нагрузкам, влиянию высоких и низких температур.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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