Игровой комплекс «КУБИК-РУБИК-1»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «КУБИК-РУБИК-1» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4770х1160х1180мм
Размер зоны безопасности: 7770х3160мм
Размер зоны приземления: 8270х4160мм
Высота горки: 750мм
Высота падения: 750мм
Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  от 3-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-kubik-rubik-1-hpl-paneli/

Комплектация:  стойка -2шт, горка Н750 – 1шт, обшивка платформы – 6компл, бревно-переход – 1шт, каркас – 1шт.
Комплекс предназначен для организации активной игровой деятельности детей и развития крупной моторики. Функционал: спуск по горке, подъём по платформе, тактильное взаимодействие с древесиной; развитие координации, вестибулярного аппарата, силы хвата и пространственной ориентации.
Несущая стойка и бревно-переход— стальная труба круглого сечения Ø108 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм. Бревно-переход фиксируется на стойках с использованием усиленной шпильки М16 и гайки со стопорным кольцом — такое крепление обеспечивает надёжную и устойчивую фиксацию элемента. Для защиты соединения и придания конструкции завершённого вида узел закрывается пластиковой заглушкой.
Каркас выполнен из профильной трубы размером 50х25, толщина стенки 2мм.
Обшивка  изготовлена из HPL-пластика; поверхность пола — рифлёная для исключения скольжения.
Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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