Игровой комплекс «ШЕСТИГРАННИК»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «ШЕСТИГРАННИК» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4520х3110х3000мм
Размер зоны безопасности: 7515х4840мм
Размер зоны приземления: 8005х5840мм
Высота горки: 1500мм
Высота падения: 2500мм
Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  от 6-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-shestigrannik-hpl-paneli/

Комплектация:  стойка -6шт, скалодролмная панель – 1шт, горка Н1500 – 1шт, настил пола – 1компл., сетка лазательная – 3шт, балка – 12шт, шест – 1шт.
Комплекс ориентирован на развитие крупной моторики, координации, силы хвата и пространственной ориентации у детей. Функционал: лазание по канатной сетке, спуск по горке; тренировка вестибулярного аппарата, баланса и навыков безопасного перемещения на высоте.
Несущие стойки и балки— стальная труба круглого сечения диаметром 108мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм. Балка фиксируется на стойках с использованием усиленной шпильки М16 и гайки со стопорным кольцом — такое крепление обеспечивает надёжную и устойчивую фиксацию элемента. Для защиты соединения и придания конструкции завершённого вида узел закрывается пластиковой заглушкой.
          Настил пола выполнен из HPL-пластика; толщиной от 15мм. Поверхность пола — рифлёная для исключения скольжения. 
Скалодромная панель — наклонная поверхность. Панель выполнена из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к балкам при помощи винт кольца и якорной скобы. Сиденье-диск изготовлено из высокоплотного TPE, изготовленного методом литья под давлением (термопластичный эластомер), оснащенного вставкой из металлической пластины.
Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Шест изготовлен из стальной  трубы круглого сечения диаметром 33,5мм, толщина стенки 2,8мм. Крепится при помощи переходников для крепления трубы к плоской поверхности. Изделие изготовлено из стеклонаполненного полиамида. Материал характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками: повышенной прочностью и долговечностью, устойчивостью к ударным нагрузкам, влиянию высоких и низких температур.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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