Игровой комплекс «ВИКИНГ»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «ВИКИНГ» СОСНА]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 10300х10000х3000мм
Размер зоны безопасности: 12300х12000мм
Размер зоны приземления: 13300х13000мм
Высота горки: 750мм, 1200мм
Высота падения: 1200мм
Допустимое количество детей: 27 человек
Возрастные ограничения:  от 3-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
[bookmark: _GoBack]Срок эксплуатации: 7 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-viking-sosna/

Комплектация:  стойка -30шт, подиум – 6шт, канат «викинг» - 2шт, горка Н750 – 1шт, горка Н1200 – 1шт, лестница – 2шт, скалодромная панель – 4шт, пенек – 16шт, бревно-переход – 7шт, настил пола – 2компл, ограждение башни – 12компл, перекладина – 24шт, мостик подвесной – 2шт, канат кроссфит – 2шт. 
Комплекс предназначен для установки на уличных детских площадках, в парках, дворах и на территориях образовательных учреждений. Функционал: лазание, спуск, балансирование, преодоление препятствий; развитие силы хвата, вестибулярного аппарата, пространственной ориентации и навыков безопасного перемещения на высоте.
Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Стойки и пеньки из бревна, сечение — квадратное, стойки размером 120х120мм. Глубина бетонирования 800мм. Верхняя часть деревянной опоры закрыта пластиковой заглушкой. Для исключения прямого контакта древесины с грунтом и предотвращения её гниения применяются стальные равнополочные уголки 60×60×6 мм. Уголки выполняют функцию изолирующего узла и повышают долговечность опор. Крепление уголков к стойкам  осуществляется при помощи шурупов с тарельчатой головкой, обеспечивающих надёжную фиксацию и равномерное распределение нагрузки без повреждения волокон древесины. Глубина заделки опор в бетон — составляет 1000 мм, что гарантирует устойчивость конструкции при эксплуатационных и ветровых нагрузках.
Скалодром выполнен из обрезных досок толщиной 50мм. Доски скалодрома расположены в два слоя. Направление досок в одном слое строго параллельное с зазорами 2-3 мм. Направление досок в соседних слоях – строго перпендикулярное. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
Пол, ограждение, перекладины  изготовлены из строганой доски толщиной 40 мм. Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. 
Цепи изготовлены из нержавеющей стали, диаметр прутка звена цепи 6 миллиметров. Звенья соединены методом стыковой сварки, что обеспечивает прочность конструкции; малый коэффициент растяжения. К поручням крепятся при помощи якорной скобы и винт кольца.
Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Канат для кроссфита 2 метра с термоусадочной пленкой на концах, закреплен к перекладине. Полипропиленовый канат «Викинг» квадратного сечения 140x140 мм. Имеет стальной сердечник диаметром 10 мм. Плетёная конструкция обеспечивает устойчивость к истиранию. Канат не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей и перепадам температур, может использоваться для обустройства игровых площадок на открытом воздухе. Нагрузка на разрыв — более 300 тонн. Чтобы канат не распускался на пряди, его концы зафиксированы специальной термоусадочной трубкой.
Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности.
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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