Игровой комплекс «ЗАВИТОК»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «Завиток» HPL ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 5520х3120х3190мм
Размер зоны безопасности: 8520х5120мм
Размер зоны приземления: 9020х6120мм
Высота горки: 1200мм
Высота падения: 2000мм
Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  от 6-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-zavitok-copy-2/

Комплектация:  стойка – 12шт, тоннель– 1шт, горка Н1200 – 1шт, ось со счетами – 3шт, скалодромная панель – 1шт, перекладина – 5шт, настил пола – 4компл., ограждение – 16шт., змейка – 1шт, крыша – 1шт, ось с кубиками -3шт., канат кросфит – 1шт, обшивка тоннеля – 1компл, каркас тоннеля – 1шт.
Несущие стойки — стальная труба круглого сечения диаметром 108мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм. 
Элементы кровли и настил пола выполнены из HPL-пластика; толщиной от 15мм. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение. Поверхность пола — рифлёная для исключения скольжения. Обшивка изготовлена из полимерного профиля толщиной 20-25мм.
[bookmark: _GoBack]Перекладины, змейка и лестница изготовлены из нержавеющей трубы диаметром 33,7мм, толщина стенки 2мм. Крепится при помощи переходников для крепления трубы к плоской поверхности. Изделие изготовлено из стеклонаполненного полиамида. Материал характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками: повышенной прочностью и долговечностью, устойчивостью к ударным нагрузкам, влиянию высоких и низких температур.
Канат для кроссфита 2 метра с термоусадочной пленкой на концах, закреплен к перекладине.
Кольцевые стяжки тоннеля из стальной полосы толщиной 4мм. Материал — конструкционная сталь. Поверхность — без заусенцев; кромки — со снятой фаской.
Горка Н 1200мм. Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Скалодромная панель изготовлена из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.
Счеты - пластиковое кольцо «Бублик». Размер — 109х39 мм, диаметр отверстия — 36 мм. Применяется для игры в счёты. Кольцо изготовлено из экологически чистых материалов, абсолютно безопасных для детей и обработано специальным защитным покрытием от ультрафиолетовых лучей. Пластиковая игрушка «Крестики-Нолики». Размер — 90х90х90мм. Изделие устойчиво к перепадам температуры и УФ-излучению. Ось Ø25 мм из нержавеющей стали не имеет острых кромок, заусенцев, выступов; торцы — с фаской либо скруглены. 
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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