Испытание на ловкость №13

Внешний вид изделия:
[image: Испытание на ловкость № 13]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 13660х1480х2400 мм
Размер зоны безопасности: 15660х3480 мм
Размер зоны приземления: 16660х4480 мм
Высота падения: 2200 мм
Возрастные ограничения:  от 7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/ispytanie-na-lovkost-№-13/

Комплектация: стойка - 12шт, балка - 8шт, сетка – 1шт, перекладина – 3шт, ручка – 8шт, тоннель – 1шт..
Стойки и балки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 2 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. Поверхность труб — гладкая, не имеет острых элементов и обеспечивает безопасную эксплуатацию. 
Балки крепятся к стойкам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Крепится к столбам при помощи якорной скобы. 
Перекладины изготовлены из стальной трубы  диаметром 33, толщина стенки 2мм. Ручка выполнена из стальной трубы диаметром 26,8мм, толщина стенки 2,8 мм, Предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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