Качалка-балансир «КРОС-КАНТИ»

Внешний вид изделия:
[image: Качалка-балансир «КРОСС-КАНТРИ» СОСНА]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2600х500х830 мм
Размер зоны безопасности: 4600х2500 мм
Размер зоны приземления: 5600х3500 мм
Высота падения: 750 мм
Допустимое количество детей: 2 человека
Возрастные ограничения:  3 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
[bookmark: _GoBack]Срок эксплуатации: 6 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/kachalka-balansir-kross-kantri-copy/

Комплектация: Деревянные стойки – 2шт, сиденье - 2 шт., опора с подшипниковым механизмом – 1 шт., каучуковые амортизаторы – 2 шт. 
Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Деревянные опоры квадратного сечения размером 100х100мм. Верхняя часть деревянной опоры закрыта пластиковой заглушкой размером 100×100 мм. Для исключения прямого контакта древесины с грунтом и предотвращения её гниения опоры закрепляются к подшипниковому механизму.
Сиденье  изготовлено из доски сечением не менее 50мм. Деревянные стойки диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования стоек в грунт 900-1000 мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Сиденья закреплены через металлическую пластину к опоре саморезами из нержавеющей стали.
Опора с подшипниковым механизмом выполнена из стальной трубы диаметром 63 мм, толщина стенки 3мм, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг. Опора крепится к стойкам с помощью усиленной шпильки М16, гайки со стопорным кольцом, закрыты травмобезопасными пластиковыми заглушками выполненными из полиамида.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Амортизаторы каучуковые, крепятся к низу сиденья. 

Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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