Качалка-балансир «ЖУКИ»

Внешний вид изделия:
[image: Качалка-балансир «ЖУКИ» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2330х480х860 мм
Размер зоны безопасности: 4330х2480 мм
Размер зоны приземления:5330х3480 мм
Высота падения: 750 мм
Допустимое количество детей: 2 человека
Возрастные ограничения:  3 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/kachalka-balansir-zhuki-hpl-paneli/

Комплектация: Сиденье жуки в сборе- 2 шт., опора с подшипниковым механизмом – 1 шт., каучуковые амортизаторы – 2 шт. 

Сиденье «жуки» выполнено из LLDPE, имеет рифлёную поверхность.
Опора с подшипниковым механизмом выполнена из стальной трубы диаметром 63 мм, толщина стенки 3мм, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг. Глубина бетонирования опор в грунт 900-1000 мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Амортизаторы каучуковые, крепятся к низу сиденья. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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