Качели «ЛАСТОЧКА» с подвесом «викинг»

Внешний вид изделия:
[image: Качели «ЛАСТОЧКА» с подвесом «викинг» МЕТАЛЛ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2160х600х2500 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 2160х7400 мм
Высота падения: 1380 мм
Возрастные ограничения: от 7 лет
Допустимое количество: 1 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-lastochka-s-podvesom-viking-copy/

Комплектация: опоры – 4 шт., балка – 1шт, распорка – 2шт, подвес – 2 шт, цепь – 2шт, страховочная цепь – 2шт, сиденье – 1 шт.
Опоры, распорки и балки изготовлены из стальной трубы наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм. Опоры устанавливаются в грунт с глубиной бетонирования 900–1000 мм. Распорка крепится к опоре. Балка крепится к распорке. Крепим посредством усиленной шпильки М16. Фиксация осуществляется гайкой со стопорным кольцом, исключающим самопроизвольное отвинчивание под действием вибраций и переменных нагрузок. Отверстия под крепёжные элементы закрываются пластиковыми заглушками, предотвращающими попадание влаги, пыли и коррозионных агентов внутрь трубчатых элементов.
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Страховочная цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6, крепится к балке при помощи якорной скобы и винт кольца. Сиденье изготовлено из полипропиленового каната «Викинг» квадратного сечения 140x140 мм. Имеет стальной сердечник диаметром 10 мм. Плетёная конструкция обеспечивает устойчивость к истиранию. Канат не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей и перепадам температур. Чтобы канат не распускался на пряди, его концы зафиксирована специальной термоусадочной трубкой. На цепь надета резиновая оплетка длиной 1 м, для безопасности рук ребенка.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования.
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