Канат по склону
Внешний вид изделия:
[image: Канат по склону МЕТАЛЛ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4000х200х700мм
Размер зоны безопасности: 2200х2200 мм
Размер зоны приземления: 3200х3200 мм
Высота падения: равна высоте холма 
Возрастные ограничения:  6 – 12 лет
Допустимое кол-во детей: 1 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kanat-po-sklonu-copy/
	
Комплектация: стойка – 1шт, канат – 1шт.
Стойка изготовлена из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 2 мм. Для надёжной фиксации стойку заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
Канат изготовлен из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию). В конструкции применяются пластиковые соединители нескольких типов — для формирования узлов и сопряжений согласно проектной схеме. Фиксация каната к опорным столбам осуществляется путём его обмотки вокруг стойки с последующей фиксацией шурупами из нержавеющей стали. Конструкция крепления обеспечивает надёжную фиксацию и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам.
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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