Карусель «Опушка»

Внешний вид изделия:
[image: Карусель «ОПУШКА» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1700х1700х700 мм
Размер зоны безопасности/приземления: 5700х5700 мм
Высота падения: 450 мм
Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  3 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/karusel-opushka-copy/

Комплектация: карусель – 1шт, сиденье – 3шт, основание с подшипниковым механизмом – 1 шт. 

Вращающаяся платформа представляет собой круглую основу диаметром 1700 мм, выполненную из рифлёного металлического листа типа «чечевица» толщиной от 4 мм. Кромка платформы скруглена — на ней отсутствуют острые элементы, что повышает безопасность эксплуатации.
Сиденья изготовлены из антивандального HPL‑пластика: материал сохраняет эксплуатационные характеристики при перепадах температур и устойчив к воздействию атмосферных факторов.
Несущая стойка выполнена из стальной трубы диаметром 76 мм при толщине стенки 3 мм. Опорные элементы — из стальной трубы диаметром 33 мм; соединение деталей реализовано посредством сварки.
Основание с подшипниковым механизмом выполнено из металла, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Карусели - ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования. 
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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