Карусель «Паук»

Внешний вид изделия:
[image: Карусель «ПАУК» СОСНА]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1700х1700х700 мм
Размер зоны безопасности/приземления: 5700х5700 мм
Высота падения: 200 мм
Допустимое количество детей: 6 человек
Возрастные ограничения:  3 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
[bookmark: _GoBack]Срок эксплуатации: 5 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/karusel-pauk-2-copy/

Комплектация: стойка – 1шт, опора – 6шт, каркас основания – 1шт, пол – 6 комплектов, основание с подшипниковым механизмом – 1 шт. 

Пол выполнен из фанеры ФОФ 15мм. Материал обладает следующими свойствами: 
- Высокая влагостойкость и устойчивость к агрессивным средам.
- Повышенная износостойкость лицевого слоя — поверхность устойчива к истиранию, царапинам и ударам, что критично для полов с интенсивной эксплуатацией.
- Стабильность геометрии — перекрёстная склейка слоёв шпона и жёсткое ламинированное покрытие минимизируют коробление и линейные деформации при колебаниях влажности и температуры.
- Высокая механическая прочность — толщина 15 мм и многослойная структура обеспечивают предел прочности при изгибе вдоль волокон не менее 65–70 МПа, позволяя использовать фанеру в качестве несущего настила. 
- Биологическая стойкость — фенолформальдегидные смолы и защитная плёнка препятствуют развитию грибка, плесени и поражению насекомыми.
- Плотность и жёсткость — средняя плотность придаёт полу необходимую жёсткость, снижает прогибы и вибрацию при ходьбе.
Стойка выполнена из стальной трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки 3 мм, через металлические фланцы толщиной 5 мм закреплена между верхней и нижней круглыми платформами. Опоры изготовлены из стальной трубы диаметром 42мм. 
Основание с подшипниковым механизмом выполнено из металла, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Карусели - ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования. 
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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