Карусель Полет

Внешний вид изделия:
[image: Карусель «ПОЛЁТ» СОСНА]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1700х1700х700 мм
Размер зоны безопасности/приземления: 5700х5700 мм
Высота падения: 500 мм
Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  3 – 7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
[bookmark: _GoBack]Срок эксплуатации: 5 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/karusel-polyot-copy/

Комплектация: каркас карусели – 1шт, сиденье – 2шт, пол – 6 комплектов, основание с подшипниковым механизмом – 1 шт, фигурка в сборе – 3шт. 

Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Пол выполнен из фанеры ФОФ 15мм. Материал обладает следующими свойствами: 
- Высокая влагостойкость и устойчивость к агрессивным средам.
- Повышенная износостойкость лицевого слоя — поверхность устойчива к истиранию, царапинам и ударам, что критично для полов с интенсивной эксплуатацией.
- Стабильность геометрии — перекрёстная склейка слоёв шпона и жёсткое ламинированное покрытие минимизируют коробление и линейные деформации при колебаниях влажности и температуры.
- Высокая механическая прочность — толщина 15 мм и многослойная структура обеспечивают предел прочности при изгибе вдоль волокон не менее 65–70 МПа, позволяя использовать фанеру в качестве несущего настила. 
- Биологическая стойкость — фенолформальдегидные смолы и защитная плёнка препятствуют развитию грибка, плесени и поражению насекомыми.
- Плотность и жёсткость — средняя плотность придаёт полу необходимую жёсткость, снижает прогибы и вибрацию при ходьбе.
Фигурки изготовлены из бруса  размером от 140 мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Закреплены через металлическую пластину к стойкам саморезами из нержавеющей стали.
Стойки фигурок выполнены из стальной трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки 3 мм. Закреплены к полу через металлические пластины саморезами из нержавеющей стали.
Основание с подшипниковым механизмом выполнено из металла, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Карусели - ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования. 
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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