Карусель Синусоида

Внешний вид изделия:
[image: Синусоида МЕТАЛЛ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 500х500х1300 мм
Размер зоны безопасности/приземления: 4500х4500 мм
Высота падения: 200 мм
Допустимое количество детей: 1 человек
Возрастные ограничения:  4 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/sinusoida-metall/

Комплектация: карусель – 1шт, основание с подшипниковым механизмом – 1 шт. 

Вращающаяся платформа — круглая основа из рифлёного металлического листа (тип «чечевица») толщиной не менее 4 мм; диаметр 500мм; кромка — скруглённая, без острых кромок.
Изогнутый фигурный стержень — выполнен из трубы Ø76мм, стенка 3,0 мм; плавные S‑образные изгибы без острых углов; крепление к стойке — на сварке. 
Основание с подшипниковым механизмом выполнено из металла, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Карусели - ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования. 
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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