Конструкция для лазания

Внешний вид изделия:
[image: Конструкция для лазания МЕТАЛЛ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1850х1850х2500 мм
Размер зоны безопасности: 3850х3850 мм
Размер зоны приземления: 4850х4850 мм
Высота падения: 2300 мм
Возрастные ограничения:  от 7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
[bookmark: _GoBack]Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/konstrukcziya-dlya-lazaniya-metall/

Комплектация: Стойка – 4шт, ступень – 6шт, балка – 2шт, скалодромная панель– 1шт, сетка – 1шт.

Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. Перекладина изготовлена из стальной трубы:  наружный диаметр — 33,5 мм (ДУ 25), толщина стенки — 2,8 мм. Поверхность труб — гладкая, не имеет острых элементов и обеспечивает безопасную эксплуатацию.
Скалодромная панель изготовлена из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Сетка изготовлена из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Сетка крепится к столбами балке при помощи винт кольца и якорной скобы. Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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