Мишень «Яблоня»

Внешний вид изделия:
[image: Мишень ЯБЛОНЯ АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3000х2000х2500 мм
Размер зоны безопасности: 5000х4000 мм
Размер зоны приземления: 6000х5000 мм
Возрастные ограничения:  от 5 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
[bookmark: _GoBack]Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/mishen-yablonya-akacziya-robiniya/

Комплектация: «Яблоня» – 1шт, рогатка – 2шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
 «Яблоня» выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Доски расположены в два слоя. Направление досок в одном слое строго параллельное с зазорами 2-3 мм. Направление досок в соседних слоях – строго перпендикулярное. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности.
Рогатки изготовлены из стальной трубы диаметром 76мм, толщина стенки 3мм.
Эластичный материал для тяжей изготовлен из латексной ленты. Ложе для снаряда изготовлено из плотной кожи.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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