Мост исследователя

Внешний вид изделия:
[image: Мост исследователя HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2230х680х940 мм
Размер зоны безопасности: 4230х2680 мм
Размер зоны приземления: 5230х3680 мм
Высота падения: 300 мм
Возрастные ограничения:  от 5 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/most-issledovatelya-hpl-paneli/

Комплектация: Поручень - 2шт, ступень - 	2шт, цепь со ступенями– 2шт.

Поручень изготовлен из стальной трубы диаметром 76 мм, толщина стенки 3мм. Ступени выполнены и з стальной трубы диаметром 108мм, толщина стенки 3мм. Цепи изготовлены из нержавеющей стали, диаметр прутка звена цепи 6 миллиметров. Звенья соединены методом стыковой сварки, что обеспечивает прочность конструкции; малый коэффициент растяжения. К поручням и ступеням крепятся при помощи якорной скобы.
[bookmark: _GoBack]Ступени изготовлены из полимерного профиля круглого сечения, диаметром 100мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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