Паркур

Внешний вид изделия:
[image: Паркур HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4550х2430х1970 мм
Размер зоны безопасности: 6550х4430 мм
Размер зоны приземления: 7550х5430 мм
Высота падения: 350 мм
Возрастные ограничения:  от 5 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/parkur-hpl-paneli/

Комплектация: Стойка - 1 – 1шт, столб 2 – 1шт, столб 3 – 1шт, бревно 1 + след – 1шт, балка 2- 	1шт.

Несущая стойка — стальная труба круглого сечения Ø108 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм.
Балка и бревно из полимерного профиля круглого сечения, диаметром 100мм. Крепятся к стойкам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.
След на бревне выполнен из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Рисунок нанесен с помощью фрезера.
[bookmark: _GoBack]Канатные элементы изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к столбам при помощи якорной скобы. Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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