Песочница «ДРУЖБА»
Внешний вид изделия:
[image: Песочница «ДРУЖБА» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3000х2600х560мм
Размер зоны безопасности: 5000х4600мм
Размер зоны приземления: 6000х5600мм
Высота падения: 280мм
Допустимое количество детей: 6 человек
Возрастные ограничения:  от 1 года
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pesochnicza-druzhba-hpl-paneli/ 

Комплектация:  сиденье – 3шт, спинка – 3шт, уголок – 6шт, балка – 12шт.
Крепление балок к основанию выполняется через стальной уголок 40×40×4 мм с применением шурупов с тарельчатой головкой. Сам уголок заглубляется в бетон на 500–600 мм, что обеспечивает надёжную фиксацию всей конструкции.
Сиденье, спинка и балки изготовлены из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Сиденье закрепляется путем установки на балки и фиксации шурупами из нержавеющей стали и стальными уголками 30х30. Спинка крепится к балкам шурупами из нержавеющей стали, такое крепление обеспечивает надёжность соединения и сохраняет эстетичный внешний вид конструкции.
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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