ПЕСОЧНЫЙ ДВОРИК «ЛОДОЧКА»
Внешний вид изделия:
[image: Песочный дворик с горкой «ЛОДОЧКА» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4000х3000х3000мм
Размер зоны безопасности: 7250х6860мм
Размер зоны приземления: 7750х7360мм
Высота горки: 750 мм
Высота падения: 750 мм
Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  от 3-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pesochnyj-dvorik-s-gorkoj-lodochka-hpl-paneli/

Комплектация:  стойка – 6шт, обшивка – 4компл, флаг – 1шт, телескоп – 1шт, горка – 1шт, сетка-1шт, пол – 1шт, перекладина – 2шт.
Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
[bookmark: _GoBack]Ограждение изготовлено из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Настил пола из HPL панели с антискользящим покрытием толщиной 15мм.
"Штурвал" изготовлен из нержавеющей стали и HDPE-пластика.  Крепление к стойкам болтами из нержавеющей стали. 
Телескоп выполнен из нержавеющей стали. Сверху фиксируются накладки из HDPE.
Сетка  изготовлена из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию),  пластиковых соединителей нескольких видов и листовому HDPE толщиной 15 мм. Сетка крепится к полу при помощи винт кольца и якорной скобы.
Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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