Пружинка Равенство

Внешний вид изделия:
[image: Пружинка «РАВЕНСТВО» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 960х200х610 мм
Размер зоны безопасности: 2960х2200 мм
Размер зоны приземления: 3960х3200 мм
Высота падения: 500 мм
Допустимое количество детей: 2 человека
Возрастные ограничения: 4 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pruzhinka-ravenstvo-copy/

Комплектация: Корпус в сборе – 1шт, основание с пружиной – 1 шт. 

Балка из стальной профильной трубы размером 80×40 мм, стенка 3 мм; соединение — сварное.
Сиденья изготовлены из антивандального HPL‑пластика: материал сохраняет эксплуатационные характеристики при перепадах температур и устойчив к воздействию атмосферных факторов.
Ручки изготовлены из стальной трубы диаметром 33мм, толщина стенки 2,8мм. 
Основание с пружиной  выполнено из металла. Глубина бетонирования в грунт 500 мм.  Пружинные опоры  установленные вертикально; материал — пружинная сталь с антикоррозийным покрытием; диаметр витка и шаг подобраны так, чтобы обеспечить умеренную амплитуду раскачивания без резких рывков. Пружинная опора оснащена межвитковыми вставками, которые предотвращают случайное попадание в нее пальцев. Обеспечивает возвратно-поступательные и слегка вращательные колебания.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
            Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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