Спортивный комплекс №9

Внешний вид изделия:
[image: Спортивный комплекс № 9 HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 5000х5000х2700 мм
Размер зоны безопасности: 7000х7000 мм
Размер зоны приземления: 8000х8000 мм
Высота падения: 2500 мм
Возрастные ограничения:  от 12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/sportivnyj-kompleks-№-9-hpl-paneli/

Комплектация: Столб СТ1 - 8шт, балка Б1 - 	16шт, балка Б2 – 8шт, скалодром - 8шт, верхняя сетка – 1шт, центр. сетка – 8шт, нижняя сетка – 4шт.
Стойки и балки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 2 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. Поверхность труб — гладкая, не имеет острых элементов и обеспечивает безопасную эксплуатацию. 
Балки крепятся к стойкам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.
            Скалодромная панель изготовлена из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.
             Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к столбам при помощи якорной скобы. 
[bookmark: _GoBack]             Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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