Спортивное оборудование 

Внешний вид изделия:
[image: Спортивное оборудование МЕТАЛЛ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2500х380х250 мм
Размер зоны безопасности: 4500х2380 мм
Размер зоны приземления: 5500х3380 мм
Высота падения: 250 мм
Возрастные ограничения:  от 6 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/sportivnoe-oborudovanie-metall/

Комплектация: Бревно со стойками - 1шт, грунтозацеп - 3шт, пружинка – 1шт, пластина – 1шт.

Бревно — стальная труба круглого сечения Ø108 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев. Стойки из стальной трубы круглого сечения диаметром 79мм, толщина стенки 3мм. Глубина бетонирования стоек 600мм.
[bookmark: _GoBack]Пружина из оцинкованной стали. Конструкция также оснащена межвитковыми вставками, которые предотвращают случайное попадание пальцев в пружину. Крепится к пластине при помощи саморезов. Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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