Бревно-балансир

Внешний вид изделия:
[image: Бревно-балансир HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3000х160х470 мм
Размер зоны безопасности: 5100х2160 мм
Размер зоны приземления: 6100х3160 мм
Высота падения: 470 мм
Возрастные ограничения:  от 6 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/brevno-balansir-hpl-paneli/

Комплектация: опора – 2 шт., бревно – 1 шт. 

Несущая стойка — стальная труба круглого сечения Ø108 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм.
Бревно из полимерного профиля квадратного сечения, размером 100х100мм. Крепятся к стойкам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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