Игровой комплекс «ДВЕ БАШНИ»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «ДВЕ БАШНИ» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 7655х5645х4825мм
Размер зоны безопасности: 9655х9075мм
Размер зоны приземления: 10655х9075мм
Высота горки: 1500мм, 2000мм
Высота падения: 2000мм
Допустимое количество детей: 11 человек
Возрастные ограничения:  от 6-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-dve-bashni-hpl-paneli/

Комплектация:  стойка – 10шт, горка Н1500-1шт, горка Н2000-1шт, скалодромная панель – 2шт, бревно-переход – 1шт, бревно-подъем -1шт, доска меловая – 1шт, крыша – 2шт, обшивка – 6компл., настил пола – 2шт, пенек – 4шт, столик – 1шт, балка – 2шт, сетка перехода – 2шт, перила – 12шт, 
Стойки, балки и пеньки, из стальной трубы круглого сечения. Стойки диаметром 108мм, толщина стенки 3мм. Глубина бетонирования стоек 1000мм, пеньков – 600мм. Балка фиксируется на стойках с использованием усиленной шпильки М16 и гайки со стопорным кольцом — такое крепление обеспечивает надёжную и устойчивую фиксацию элемента. Для защиты соединения и придания конструкции завершённого вида узел закрывается пластиковой заглушкой.
Крыша изготовлена из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Ограждение, столик и скамья выполнены из полимерного профиля из ПВХ‑композита толщиной 40 мм — фактура имитирует дерево в виде рейки, придавая конструкции эстетичный внешний вид.
Скалодромная панель изготовлена из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.
Горка Н 1500мм. Скат (нержавеющая сталь) изготовлен из листа  нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Горка Н2000мм. Тоннельный скат (нержавеющая сталь) изготовлен из листа  нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Конструкция — цельносварная. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Внутренний диаметр тоннеля—800 мм (достаточен для свободного скольжения ребёнка без риска застревания). Нижний выкат — с радиусным переходом и расширением проёма для плавного торможения. Плоский стальной фланец толщиной 2мм с 8 крепёжными отверстиями. Кромки фланца — скруглены радиусом 3–5 мм. Поверхность — зачищена, без заусенцев и острых кромок. Крепёжные элементы из нержавеющей стали. Головки крепежа — закрыты декоративными колпачками. Поверхность крепежа — без заусенцев, острых кромок и выступающих частей.Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов.
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов.
Меловая доска изготовлена из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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