Игровой комплекс «ВИГВАМ-2»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «ВИГВАМ-2» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 8200х3800х8800мм
Размер зоны безопасности:  11217х6407мм
Размер зоны приземления: 11717х6907мм
Высота горки: 4200мм
Высота падения: 2000мм
Допустимое количество детей: 12 человека
Возрастные ограничения:  от 10-14лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 20 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-vigvam-2-hpl-paneli/

Комплектация:  опорная стойка – 4шт, стойка лестницы – 4шт, горка Н42000 – 1шт, обшивка сторон – 4шт, пол – 3шт, ступень – 12шт.
Несущие стойки —   стальная труба круглого сечения диаметром 108мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм. 
Элементы кровли и настил пола выполнены из HPL-пластика; толщиной от 15мм. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение. Поверхность пола — рифлёная для исключения скольжения. Обшивка изготовлена из полимерного профиля толщиной 20-25мм.
Горка Н 4200мм. Тоннельный, винтовой скат (нержавеющая сталь) изготовлен из листа  нержавеющей стали толщиной 2,0 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Внутренний диаметр тоннеля—800 мм (достаточен для свободного скольжения ребёнка без риска застревания). Нижний выкат — с радиусным переходом и расширением проёма для плавного торможения. Плоский стальной фланец толщиной 2мм с 8 крепёжными отверстиями. Кромки фланца — скруглены радиусом 3–5 мм. Поверхность — зачищена, без заусенцев и острых кромок. Крепёжные элементы из нержавеющей стали. Головки крепежа — закрыты декоративными колпачками. Поверхность крепежа — без заусенцев, острых кромок и выступающих частей.
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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