Парковые качели «Лепесток»

Внешний вид изделия:
[image: Качели парковые Лепесток ГибридПарк]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4300х4300х3000 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 9140х8940 мм
Высота падения: 1900 мм
Возрастные ограничения: от 14 лет
Допустимое количество: 3 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-parkovye-lepestok-gibridpark/15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-parkovye-lepestok-gibridpark/

Комплектация: металлические опоры – 6 шт., подвес – 3 шт, сиденье– 3 шт.

Металлические опоры изготовлены из стальной трубы диаметром 108мм, толщина стенки 3мм. Крепление оборудования выполняется к несущей поверхности: используются опорные пластины и анкерные болты, которые обеспечивают жёсткую фиксацию и устойчивость при эксплуатации. Опоры между собой скрепляются усиленной шпилькой М16, гайкой со стопорным кольцом. Каркас сиденья изготовлен из трубы диаметром 42мм, толщина стенки 2,8мм. 
Обшивка сиденья выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
              Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М16, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Страховочная цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6, крепится к балке при помощи якорной скобы и винт кольца. Сиденья изготовлены из LLDPE. Подходят для установки на улице и в помещениях, а также в парковых и арт-пространствах. Крепление со встроенным скользящим контактом позволяет подвесу вращаться вокруг собственной оси и избегать перекручивания и обрыва провода электропитания. Установленный в креплении опорный подшипник сделан из нержавеющей стали. Он обеспечивает плавное вращение арт-объекта вокруг собственной оси и позволяет выдерживать нагрузку до 200 кг. При этом само крепление поворотного механизма скрыто защитным колпаком, что защищает его от попадания грязи и влаги. Все крепежные элементы спрятаны внутри конструкции — это делает вид качелей более эстетичным и стильным.
[bookmark: _GoBack]             Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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