Кормушка для птиц - 2
Внешний вид изделия:
[image: Кормушка для птиц-2 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 500х430х1900мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/kormushka-dlya-pticz-2/

[bookmark: _GoBack]Комплектация: Деревянная стойка с разветвлением – 1шт, кормушка в сборе – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянная стойка  с разветвлением изготовлена из бревна диаметром от 140мм. Глубина бетонирования в грунт 1000мм. Кормушка изготовлена из обрезной доски толщиной 15-20мм. Сборка кормушки: последовательная установка лотка, боковых стенок, крыши; контроль горизонтальности лотка (допуск ±2 мм). Скругление кромок: радиус R3–5 мм на всех внешних гранях (исключение травм у птиц и людей). Отсутствие щелей 8–25 мм: во избежание застревания лап/клювов птиц. Дренаж: в лотке — отверстия Ø8–10 мм с фаской; уклон дна 2–3° к отверстиям.
Жёсткость конструкции: узлы соединений — без люфтов; при динамических нагрузках (ветер, птицы) — отсутствие скрипа и расшатывания. Готовая кормушка крепится к стойке шурупами.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
          Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52169‑2012 («Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний») и ТР ЕАЭС 042/2017 («О безопасности оборудования для детских игровых площадок»). Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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