Кубарик «Мишка»

Внешний вид изделия:
[image: Кубарик «Мишка» HPL ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 750х500х300мм
Размер зоны безопасности: 2750х2500мм
Размер зоны приземления: 3750х3500мм
[bookmark: _GoBack]Высота падения: 300мм.
Допустимое кол-во детей: 1 чел
Возраст: 3-6 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kubarik-mishka-hpl-paneli/

Комплектация: Арт объект отгружается полностью в сборе.

Арт‑объект «Мишка» — декоративная фигура в стиле воксель‑арт; исполнение — блочно‑модульное, с имитацией текстуры дерева и контрастными чёрными элементами; компоновка — медведь в расслабленной позе (на боку, голова слегка опущена).
Корпус (туловище) — набор прямоугольных модулей из листового материала; основной цвет — «светлое дерево» (имитация бамбука/сосны); текстура — продольная древесная фактура.
Контрастные блоки — чёрные кубические элементы (лапы, уши, пятна вокруг глаз, боковая панель туловища); материал — окрашенный композит либо пластик; поверхность — матовая, без бликов.
Голова — сборная конструкция из нескольких слоёв; лицевая часть — с фрезерованными вырезами под глаза, нос и рот; геометрия — упрощённая, в духе пиксель‑арта.
Опорные элементы — интегрированные нижние модули, обеспечивающие устойчивость без дополнительных подставок; центр тяжести смещён к задней части для исключения опрокидывания.
Крепёжные узлы — скрытые пазо‑гребневые соединения либо внутренние закладные шпильки; стыки — без видимых зазоров, кромки — скруглённые (R ≥ 3 мм).
Изготовлен из HPL‑панели повышенной износостойкости.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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