Парковые качели «Звездочка»

Внешний вид изделия:
[image: Парковые качели Звездочка АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3100х400х2000 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 3100х7180 мм
Высота падения: 1600 мм
Возрастные ограничения: от 14 лет
Допустимое количество: 2 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/parkovye-kacheli-zvezdochka/ 

Комплектация: металлические опоры – 2 шт., подвес – 2 шт, цепи – 2 шт., сиденье – 1 шт., обшивка -3 компл.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Металлические опоры изготовлены из стальной профильной трубы сечением 80х80, толщина стенки 3мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм.
Каркас сиденья изготовлен из трубы размером 50х25, толщина стенки 3мм. Обшивка выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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