Пергола «Водопад»

Внешний вид изделия:
[image: Пергола Водопад АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3120х3120х3000 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pergola-vodopad-3/

Комплектация: металлические опоры – 4 шт., обшивка боковая-2 компл, элемент крыши – 2шт, обшивка крыши – 2шт, подвес – 2шт, сиденье луна в сборе – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Металлические опоры изготовлены из стальной профильной трубы сечением 80х80, толщина стенки 3мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм.  Элемент крыши изготовлен из профильной трубы 80х40, толщина стенки 3мм. Опоры и крыша между собой скрепляются болтами М12 и гайкой со стопорным кольцом. Все болтовые соединения закрыты пластиковой заглушкой.
Обшивка выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Доски расположены в два слоя. Направление досок в одном слое строго параллельное с зазорами 2-3 мм. Направление досок в соседних слоях – строго перпендикулярное. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Закрепляется сверлоконечными саморезами.
Каркас сиденья Луна изготовлен из профильной трубы размером 50х25, толщина стенки 3мм. Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. Обшивка сиденья выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Закреплены саморезами из нержавеющей стали. Конструкция сиденья предусматривает ограничительную систему, предотвращающую чрезмерное раскачивание. Для этого в нижней части кольца установлен гибкий ограничительный строп. Длина стропа рассчитана таким образом, чтобы максимальный угол отклонения сиденья от вертикали не превышал 45°, что соответствует требованиям безопасности по ограничению динамических нагрузок и минимизации риска опрокидывания пользователя. Система не препятствует естественному качанию, но исключает опасные амплитуды и вращательные движения вокруг вертикальной оси.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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