Познавательная панель «Как устроен поезд»

Внешний вид изделия:
[image: Познавательная панель «Как устроен поезд» СОСНА]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 970х160х1200 мм
Размер зоны безопасности: 2970х2160 мм
Размер зоны приземления: 3970х3160 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
[bookmark: _GoBack]Срок эксплуатации: 5 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/poznavatelnaya-panel-kak-ustroen-poezd-sosna/

Комплектация: Деревянная стойка – 2шт, панель – 2шт, ось с поворотными блоками – 5шт.
Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Деревянные стойки из дерева имеют квадратное сечение 100×100 мм. Чтобы защитить конструкцию, верхнюю часть стоек закрывают пластиковыми заглушками того же размера — 100×100 мм. Для исключения прямого контакта древесины с грунтом и предотвращения её гниения применяются стальные равнополочные уголки 60×60×6 мм. Уголки выполняют функцию изолирующего узла и повышают долговечность опор. Крепление уголков к стойкам  осуществляется при помощи шурупов с тарельчатой головкой, обеспечивающих надёжную фиксацию и равномерное распределение нагрузки без повреждения волокон древесины. Глубина заделки опор в бетон — составляет 1000 мм, что гарантирует устойчивость конструкции при эксплуатационных и ветровых нагрузках.
Панель изготовлена из обрезной доски толщиной 40мм.  Надпись нанесена методом фрезеровки. Панель закреплена к столбам шурупами из нержавеющей стали.
            Поворотные блоки — поворотная квадратная рамка с осью вращения в центре. Ось — из нержавеющей стали Ø25 мм. Наружная поверхность оси матовая. Отсутствие острых кромок, заусенцев, расслоений, трещин. На лицевой стороне блока надписи, на оборотной— чёрные линии‑стенки лабиринта (Г‑образные, Т‑образные, прямые), формирующие при повороте непрерывный маршрут. Линии и надпись фрезеровка с заполнением чёрным полимером. Ось с поворотными блоками вставляются в пазы столбов.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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