Шрифтовая композиция Казань.
Внешний вид изделия:
[image: Шрифтовая композиция Казань АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 15000х2000х2500мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/shriftovaya-kompozicziya-kazan/

Комплектация: Каркас – 6шт, стул – 8шт, обшивка – 24комплекта., подвес – 2шт, сиденье Гнездо – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Композиция представляет собой набор отдельно стоящих МАФ в форме кириллических букв («К», «А», «З», «А», «Н», «Ь»), совмещающих декоративную и рекреационную функции. Решение предназначено для благоустройства общественных пространств (парков, скверов, набережных, территорий ЖК) и может служить фотозоной, арт‑объектом, навигационным элементом либо зонирующим модулем.
Каркасы букв изготовлены из профильной трубы размером 50х25, толщина стенки 2,5мм. Опорные элементы каркаса заглубляются в грунт с последующим бетонированием; глубина бетонирования составляет 1000 мм.
Вся обшивка  изготовлена из обрезной доски толщиной 40мм. Закреплена к каркасу сверлоконечными саморезами.
Буква «К» — изогнутая форма с нишей и встроенной лавкой; эргономичный профиль повторяет контур буквы, рассчитан на 1–2 человек; боковые панели обеспечивают частичную защиту от ветра.
Буква «А» (первая) — А‑фрейм (треугольный домик) с зоной для пикника: внутри — два стола со скамьями, крыша двускатная, стены частично открыты. 
Буква «3» — спиралевидная/петлеобразная форма с многоуровневыми лавками; конструкция использует изгиб буквы для создания нескольких посадочных мест с разной высотой.
Буква «А» (вторая) — аналогична первой: А‑фрейм с зоной для пикника, столами и скамьями.
Буква «Н» — модуль с качелями-гнездом: Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М16, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. Страховочная цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6, крепится к балке при помощи якорной скобы и винт кольца. Сиденье состоит из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19мм и сетки, выполненной из 4-прядного армированного каната диаметром 16мм. 
Буква «Ь»— компактная изогнутая лавка в форме буквы; рассчитана на 1–2 человек, служит завершением композиции.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2
image1.png




