Звуки моря

Внешний вид изделия:
[image: Панель Звуки моря АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х200х1200 мм
Размер зоны безопасности: 3200х2200 мм
Размер зоны приземления: 4200х3200 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/panel-zvuki-morya/

Комплектация: стойка – 2шт, панель – 2шт, ударник на цепи – 1шт, перкуссионная труба – 4шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянные стойки изготовлены из бревна диаметром от 120мм. Глубина бетонирования 800мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Панель изготовлена из строганой доски толщиной 40мм. Торцы досок обработаны: снята фаска, поверхность тщательно отшлифована; сколы и иные дефекты отсутствуют. Поверхность гладкая, безопасная. Декоративная панель с надписью «ЗВУКИ МОРЯ» и силуэтами морских обитателей нанесены методом фрезеровки. Панели закреплены к стойкам шурупами из нержавеющей стали.
Перкуссионные трубы. Четыре трубы из нержавеющей стали, диаметр от 60-108мм. Толщина стенки — не менее 1,5 мм. Трубы закреплены вертикально на общей монтажной планке. Звукоизвлечение при помощи ударника закрепленного на цепи из нержавеющей стали. Цепь крепится к боковой стойке винт кольцом М10 и якорной скобой, длина цепи — ориентировочно 400–500 мм. Ударник свободно перемещается в горизонтальной плоскости и позволяет ударять по любой из труб.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
image1.jpeg




