Кубарик «Лошадка»

Внешний вид изделия:
[image: Кубарик «Лошадка» HPL ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 850х400х900мм
Размер зоны безопасности: 2850х2400мм
Размер зоны приземления: 3850х3400мм
Высота падения: 900мм.
Допустимое кол-во детей: 1 чел
Возраст: 3-6 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kubarik-loshadka-hpl-paneli/

Комплектация: Арт объект отгружается полностью в сборе.

Арт‑объект  «Лошадка» — декоративная фигура кубической формы, предназначена для оформления интерьеров, игровых зон, фотозон, детских площадок и экспозиций. Выполняет декоративную и игровую функции.
[bookmark: _GoBack]Корпус (туловище) — прямоугольный параллелепипед из модулей, имитирующих «пиксельную» структуру.
Голова — кубический модуль, смещённый относительно оси туловища; лицевая грань содержит стилизованный глаз (чёрный квадрат с белой окантовкой) и декоративные элементы (красные квадраты-«пятна»).
Грива — набор прямоугольных блоков оранжево‑жёлтой гаммы, уложенных в ступенчатую линию; имитирует «пиксельную» текстуру.
Ноги — четыре прямоугольные опоры с квадратным сечением; нижние торцы оформлены тёмно‑коричневыми «наконечниками» (имитация копыт).
Декор — аппликация в виде морковки на боковой грани туловища; выполнена в оранжево‑зелёной гамме; может быть накладной либо фрезерованной.
Стыки и соединения — элементы стыкуются по принципу «в четверть» либо на скрытых металлических закладных; швы визуально подчёркивают «блочную» структуру.
Изготовлен из HPL‑панели повышенной износостойкости.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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