Трон

Внешний вид изделия:
[image: Трон]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х1200х2000мм
Размер зоны безопасности: 3500х3200мм
Размер зоны приземления: 4500х4200мм
Высота падения: 450 мм
Допустимое кол-во детей: 1 чел
Возраст: 14лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/tron/

Комплектация: Арт объект отгружается полностью в сборе.

Бревно: цельный массива дуба. Спинка и сиденье: сформированы путём продольного распила и выборки части объёма бревна; плоскость сиденья — слегка вогнутая для эргономики; спинка — с плавным наклоном 10–15° для комфортного опирания.
Основание и ножки: интегрированы в конструкцию бревна,  выполнены в виде выступающих «корневых» элементов для устойчивости и стилистики; радиус скругления кромок — не менее R15 мм.
[bookmark: _GoBack]Декоративные элементы: допускаются естественные сучки и фактурные перепады как часть дизайна; трещины стабилизируются.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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