Музыкальная панель «БАРАБАНЫ»
Внешний вид изделия:
[bookmark: _GoBack][image: Музыкальная панель «БАРАБАНЫ» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1700х460х780 мм
Размер зоны безопасности: 3700х2460 мм
Размер зоны приземления: 4700х3460 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/muzykalnaya-panel-barabany-hpl-paneli/
Комплектация: стойка – 2шт, стол – 1шт, глюкофон – 1шт, барабан – 2шт.
Стойки изготовлены из стальной трубы: размером 80х80, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
Стол изготовлен из HDPE толщиной не менее 12 мм. Материал — однородный, без расслоений, пузырей, трещин и посторонних включений.
Цилиндрические барабаны. Два элемента из нержавеющей стали; диаметр - 200 мм, высота — 300 мм. Крышки — из нержавеющей стали. Крепление крышек — на винтах из нержавеющей стали; отверстия — с заглушками.
Глюкофон - ударный язычковый инструмент. Для игры можно использовать разные части ладони или пальцы; менять силу удара, чтобы добиться разной динамики, применять специальные палочки — это расширяет звуковые возможности. Две металлические чаши, сваренные вместе, сталь 2мм. Верхняя чаша. На ней вырезаны лепестки (их ещё называют язычками). Именно они вибрируют при ударе и издают звук. Нижняя чаша. Здесь расположено резонаторное отверстие. Оно нужно, чтобы «выпустить» звук и убрать лишние, нежелательные резонансы (гул) из корпуса. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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